Príloha B

--- Instalacní prírucka ---

Všechen potrebný software se nalézá na priloženém CD (viz príloha E). Nekteré komponenty
je jednodušší behem instalace stáhnout z internetu, vždy bude uvedeno jak a odkud.


Instalace programu se skládá ze ctyr cástí, kterým odpovídají ctyri podadresáre adresáre
install na instalacním CD.

1. Instalace TCL, adresár 1_tcl.
2. Instalace rozšírení Expect, adresár 2_expect.
3. Instalace ABC, adresár 3_abc.
4. Instalace vytvoreného rozhraní ABCTCL, adresár 4_abctcl.

Pro správný beh programu je nutno mít v systému nainstalovány všechny uvedené komponenty.
Pokud tedy už nekteré z komponent máte, lze je použít a provést jen ostatní kroky.
Príkazy se spouštejí z príkazové rádky.


B.1 -- Instalace TCL --

V tomto kroku nainstalujeme distribuci TCL – ActiveTCL verze 8.5, která obsahuje jazyk
TCL s rozšírením Tk. Pokud nepoužijete tuto distribuci, ujistete se, že máte rozšírení Tk
nainstalováno.

Distribuci lze též získat na webu ActiveState.
1. Spustte instalacní .exe soubor distribuce ActiveTCL z adresáre 1_tcl.
2. Sledujte pokyny instalátoru.
3. Ujistete se, že lze spustit TCL shell príkazem tclsh85 a Tk shell príkazem wish85.


B.2 -- Instalace rozšírení Expect --

Použita je verze Expectu 5.43 (je sice dostupná i verze 5.44, ta však údajne nebyla bezchybná,
proto je zde použita starší verze).

TCL v této distribuci má „manažer balícku“ – program teacup.exe z adresáre TCL.
Pomocí neho lze pridávat nebo odebírat ze systému balícky rozšírení. V adresári 2_expect je
balícek Expectu, je však jednodušší jej stáhnout a nainstalovat pomocí programu teacup.exe

1A Pokud máte pripojení k internetu. Spustte príkaz teacup.exe install Expect 5.43.
Instalacní soubor se sám stáhne a nainstaluje.
1B Nebo pokud chcete Expect instalovat ze souboru z CD spustte teacup.exe install
package-Expect-5.43-win32-ix86.zip


B.3 -- Instalace ABC --

Zde je popsána instalace pro verzi ABC 70930. Z webu ABC [?] lze stáhnout nejnovejší verzi.

1. Vytvorte cílový adresár pro ABC (napr.: c:\abc70930).
2. Do adresáre zkopírujte obsah instalacního adresáre 3_abc – nezbytne nutné ke spuštení
jsou soubory abc70930.exe a abc.rc.


B.4 -- Instalace rozhraní ABCTCL --

V adresári 4_abctcl jsou vytvorené TCL skripty. Konfigurace rozhraní je nastavena tak,
aby mohlo být prímo zkopírováno do adresáre s ABC (standardne nastavena verze 70930).
Pokud rozhraní zkopírujete jinam, musíte prenastavit cestu v konfiguracním souboru. Pokud
použijete jinou verzi ABC, musíte nastavit príslušnou promennou v konfiguracním souboru.

1. Zkopírujte obsah instalacního adresáre 4_abctcl do adresáre se spustitelným souborem
ABC (napr.: c:\abc70930).
2. (prípadne) Prenastavte hodnoty promenných abcDir a abcExe v konfiguracním souboru
abctclconfig.tcl.

Po úspešné instalaci lze spustit vytvorené GUI voláním wish85 abctclgui.tcl. Demonstracní
program se spustím voláním tclsh85 compare_resyn.tcl.