------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAM cutgen.exe - manual
==============================================================================

Program cutgen.exe generuje VHDL, pro obvod zadaný ve formátu .bench

------------------------------------------------------------------------------

1. Spouštění programu

předpis: cutgen.exe obvod 

argumenty - povinné:

obvod   název obvodu, pro který chceme generovat VHDL - pouze název obvodu, 
	nikoliv název zdrojového souboru, který se však musí jmenovat stejně
	(max string délka 20)

příklad: cutgen.exe c432 
     - vygeneruje VHDL pro obvod c432


2. Vstupy a výstupy

vstupy:  <obvod>.bench
	 - soubor s popisem obvodu pomocí netlistu
	 - pro správný běh programu je nutná koncovka .bench

výstupy: VHDL soubory <obvod>.vhd
	 (např. c432.vhd)





